# 2. Спецификация сервиса

Спецификация **Cloud NGFW** в зависимости от выбранной версии сервиса:

- Cloud NGFW VE100;
- Cloud NGFW VE250;
- Cloud NGFW VE500;
- Cloud NGFW VE1000;
- Cloud NGFW VE2000;
- Cloud NGFW VE4000.

|Параметр                                 |	Cloud NGFW VE100 | Cloud NGFW VE250 | Cloud NGFW VE500 | Cloud NGFW VE1000 | Cloud NGFW VE2000 | Cloud NGFW VE4000 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
|Межсетевой экран, UDP пакеты (1518байт)  | До 800 Мбит/с | До 8 Гб/c | До 9 Гб/c | До 10 Гб/c | До 11 Гб/c | До 11,5 Гб/c |
|IDS                                      | До 600 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,35 Гб/с | До 1,4 Гб/с | До 1,8 Гб/с | До 2,1 Гб/с |
Инспектирование SSL                       | До 50 Мбит/с | До 300 Мбит/с | До 320 Мбит/с | До 350 Мбит/с | До 600 Мбит/с | До 650 Мбит/с |
|ATP                                      | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/с | До 2,8 Гб/с |
|Потоковый антивирус                      | До 150 Мбит/с | До 1,3 Гб/с | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/с | До 2 Гб/с | До 2,4 Гб/с |
|Контроль приложений L7                   | До 700 Мб/c | До 1,5 Гб/c | До 1,7 Гб/c | До 1,8 Гб/с | До 2,5 Гб/c | До 2,8 Гб/c |
|Рекомендованное количество пользователей | До 100 | До 250 | До 500 | До 1000 | До 2000 | До 4000 |

::: warning Важно

Рекомендованное количество пользователей определяется по усредненному профилю сотрудника. Значение варьируется в зависимости от:

- характера работы сотрудников компании;
- настройками журналирования сервера **Cloud NGFW**.

:::